СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17 марта 2009 г. № 7 с.Калманка

Об утверждении норм водопотребления на хозяйственные, питьевые производственные нужды

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», на основании Устава муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края, Совет депутатов Калманского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить нормы водопотребления на хозяйственные, питьевые и производственные нужды на территории Калманского сельсовета Калманского района Алтайского края с 01 марта 2009 года (прилагаются).

2. Направить данное решение главе Калманского сельсовета Калманского района Алтайского края Никифорову В.А., для подписания и обнародования в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по экономическому развитию и местному самоуправлению (А.А.Марин)

Председатель Совета депутатов Ольховатский А.Н.

Приложение № 1

К решению Совета депутатов

Калманского сельсовета

№ 7 от 17.03.2009 года

НОРМЫ

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,

ПИТЬЕВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

┌────┬───────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────┐

│ NN │ Потребители │ Единица │Норма │ Основание │

│ │ │измерения│водопот-│ │

│ │ │ │ребления│ │

├────┼───────────────────────────┼─────────┼────────┼─────────────┤

│1. │Жилые здания с │1 чел. в │ 180 л │Приказ № 658 │

│ │водопроводом, канализацией,│сутки │ │Минжилкомхоза|

│ │ваннами с газовыми│ │ │РСФСР от │

│ │нагревателями │ │ │24.12.1981 г.│

│ │ │ │ │ │

│2. │В жилом здании водопровод,│ -"- │ 140 л │ -"- │

│ │унитаз с местным нагревом│ │ │ │

│ │ванны │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│3. │В жилом здании с│ -"- │ 105 л │ -"- │

│ │водопроводом и│ │ │ │

│ │канализацией │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│4. │В жилом здании водопровод,│ -"- │ 105 л │ -"- │

│ │выгребная яма, туалет │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│5. │В жилом здании водопровод и│ -"- │ 100 л │ -"- │

│ │выгребная яма │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│6. │В жилом здании с│ -"- │ 60 л │ -"- │

│ │водопроводом │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│9. │Из уличных водоразборных│ -"- │ 20 л │ -"- │

│ │колонок │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│10. │Кран-умывальник общего│1 водо- │ 200 л │СНиП-П-30-76 │

│ │пользования в предприятии│разборная│ │ │

│ │общественного питания │точка/час│ │ │

│11. │Парикмахерские │1 раб. │ 120 л │ -"- │

│ │ │место │ │ │

│12. │Кран-умывальник в аптеках │в сутки │ 60 л │СНиП-П-30-76 │

│ │ │ │ │ │

│13. │Лабораторная мойка со│1 кран/ │ 180 л │ -"- │

│ │смесителем │час │ │ │

│ │ │ │ │ │

│14. │Кран-умывальник в кабинете│в сутки │ 40 л │ -"- │

│ │врача │ │ │ │

│15. │Больницы, санатории общего│1 житель/│ 250 л │ -"- │

│ │типа и дома отдыха с общими│сут. │ │ │

│ │ваннами и душем │ │ │ │

│16. │Приходящие больные │ -"- │ 15 л │ -"- │

│17. │Детские сады-ясли с│1 ребенок│ 75 л │ -"- │

│ │дневным пребыванием детей │/сут. │ │ │

│18. │Учебные заведения и│1 учащий-│ 20 л │ -"- │

│ │общеобразовательные школы │ся/1 пре-│ │ │

│ │ │подава- │ │ │

│ │ │тель │ │ │

│ │ │ │ │ │

│19. │Школы-интернаты │1 место/ │ 200 л │ │

│ │ │сут. │ │ │

│20. │Административные здания │1 рабо- │ 15 л │ -"- │

│ │(в норматив включено личн. │тающий/ │ │ │

│ │потребление и уборка помещ)│сут. │ │ │

│21. │Продовольственные магазины │1 раб. │ 400 л │ -"- │

│ │ │место. │ │ │

│ │ │ │ │ │

│22. │Отопление │1 кв. м │ 250 л │СНиП-П-30-76 │

│ │ │поверх- │ │ │

│ │ │ности │ │ │

│ │ │нагрева │ │ │

│ │ │котла │ │ │

│23. │Нормы расхода воды для│ │ │ │

│ │животных │ │ │ │

│ │Коровы: молочные │на 1 │ 100 л │СНиП-П-31-74 │

│ │ мясные │голову в │ 70 л │ -"- │

│ │ │сутки │ │ │

│ │ │ │ │ │

│24. │Быки и нетели │ -"- │ 60 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│25. │Лошади │ -"- │ 60 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│26. │Овцы │ -"- │ 10 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│27. │Свиньи │ -"- │ 25 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│28. │Телята до 6 месяцев │ -"- │ 20 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│29. │Куры │ -"- │ 1 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│30. │Гуси │ -"- │ 2 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│31. │Песцы, лисы │ -"- │ 7 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│32. │Норки, соболи │ -"- │ 3 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│33. │Кролики │ -"- │ 3 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│34. │Коза │ -"- │ 10 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│ │Расход воды на работу и│ │ │ │

│ │ремонт машин и механизмов │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│35. │На заправку тракторов │1 раз в │ 80 л │СНиП-П-30-76 │

│ │ │сутки │ │ │

│ │ │ │ │ │

│36. │На заправку автомашин │ -"- │ 25 л │ -"- │

│ │ │ │ │ │

│ │На мойку машин и тракторов│1 раз/ │ 600 л │СНиП-П-30-76 │

│ │при наличии специальных│сут. │ │ │

│ │моечных площадок с│ │ │ │

│ │механизированной подачей│ │ │ │

│ │за 1 раз на машину │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│37. │То же, при отсутствии│ -"- │ 200 л │ -"- │

│ │моечных площадок │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │Нормы водопотребления на│ │ │ │

│ │собственные нужды жилищных│ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│38. │Помещение ЖЭК, ОКС и др. │1 раб./ │ 15 л │Минжилкомхоз │

│ │ │сут. │ │РСФСР N 29 от│

│39. │Поливка зеленых насаждений │1 кв. м/ │ 6 л │СНиП 2-04.02-│

│ │ │сут │ │84 │

-------------------------------------------------------------------